I.	PRZEDMIAR ROBÓT (organy Rieger – opus 1371)
Charakterystyka i wymiar zaplanowanych prac w podrozdziale „Szczegółowy wykaz prac restauratorsko-renowacyjno-rekonstrukcyjnych” dokumentu „DOKUMENTACJA DO RESTAURACJI, RENOWACJI                                             I REKONSTRUKCJI ORGANÓW RIEGER-OPUS 1371, W KOŚCIELE P.W. MACIERZYŃSTWA NMP I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BOLESŁAWIU” uwzględnia demontaż większości komponentów organów (nie wliczając tutaj szafy organowej oraz jej konstrukcji). 
 
Lp.	                             Opis prac	Cena – organy Rieger
brutto [zł]	
1	Przygotowanie, demontaż i transport		
2	Wiatrownice		
3	Stół gry		
4	Traktura gry i rejestrów		
5	System powietrzny		
6	Materiał piszczałkowy - wewnętrzny		
7	Materiał piszczałkowy - prospektowy		
8	Instalacja elektryczna		
9	Montaż, prace zakończeniowe oraz formowanie dźwięku		
CENA ŁĄCZNA brutto [zł] – organy Rieger		

Przy sporządzaniu powyższego kosztorysu należy wziąć pod uwagę następujące założenia:
1.	Powyższy kosztorys nie zawiera prac konserwatorskich przy szafie organowej.
2.	Instrument winien być poddany kompleksowej i profesjonalnej konserwacji, przywracającej pełnię walorów sprawnościowych, w tym brzmieniowych, przy zastosowaniu najlepszej jakości sprawdzonych materiałów krajowych i zagranicznych.
3.	Należy uwzględnić wykonanie kompletu prac i wymianę wszystkich koniecznych elementów, aby uzyskać jak najlepszą jakość brzmienia, estetyką instrumentu i jego finalną sprawność.
4.	W cenie należy ująć wszelkie koszty związane z ewentualnymi noclegami i wyżywieniem.
II.	PRZEDMIAR ROBÓT (prospekt organowy)

Lp.	Nazwa	Pozycja	Tabela	Widełki	Cena jednostkowa dla całości	Wymiar
	Cena za prace – prospekt   organowy
brutto [zł]	
					%Sp.	r	Sp. [zł]	wu	dm2		
1	Struktura organów	
	mazerowana	8.A-3	1					1,00	5934,80		
	profilowana	8.A-10	1					1,00	2579,60		
	odwrocie	8.A-10	1					1,00	5077,70		
2	Elementy rzeźbione	
	polichromowane	8.A-2	1					1,00	1879,82		
	złocone	8.A-3	1					1,00	  394,54		
CENA ŁĄCZNA – prospekt organowy, brutto [zł]		

Przy sporządzaniu powyższego kosztorysu należy wziąć pod uwagę następujące założenia:
1.	Wycenę należy sporządzić w oparciu o obecny stan zachowania oraz spostrzeżenia własne. 
2.	Za podstawę wyceny należy przyjąć „Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów Restauratorów Dóbr Kultury”.
3.	Podstawą obliczenia stawki podstawowej jest średnia wynagrodzeń krajowych w gospodarce narodowej określająca wartość stawki podstawowej.
4.	W kwocie ceny jednostkowej proponuje się uwzględnienie: 
- wzrost wynagrodzenia z uwagi na realizację dzieła konserwatorskiego w uciążliwych warunkach: brak – 1,0
- cenę jednostkową za 1 dm2 powierzchni
- %Sp. – przyjęty z widełek stawki podstawowej za opracowanie 1 dm2
- r – przyjęty stopień rewaloryzacji
- p – powierzchnia w dm2
- Sp. – stawka podstawowa
- wu – współczynnik zwiększający z tytułu utrudnień.

CENA CAŁKOWITA ZA WYKONANIE INWESTYCJI:

Lp.	 Pozycja	Cena brutto [zł]	
1	
Organy Rieger – I PRZEDMIAR ROBÓT 
		
2	
Prospekt organowy – II PRZEDMIAR ROBÓT

CENA CAŁKOWITA brutto [zł] (suma poz. 1 i poz. 2) 

VAT (………….)

CENA CAŁKOWITA netto [zł]